setenv memtotal 212M
setenv mmcid 0
setenv lpj AUTO
setenv ipaddr 192.168.0.2
setenv serverip 192.168.0.1
setenv gatewayip 192.168.0.1
setenv netmask 255.255.255.0

setenv scriptcmd \
  mw.l 0xd81104c8 0x30000000\; \
  mmcinit ${mmcid}\; \
  fatload mmc ${mmcid}:1 0 scriptcmd\; \
  if iminfo 0\; then \
    autoscr 0\; \
  fi


setenv logocmd nandrw r ${wmt.nfc.mtd.u-boot-logo} ${wmt.display.logoaddr} 10000\; \
  nandrw r ${wmt.nfc.mtd.u-boot-logo2} ${wmt.display.logoaddr2} 40000\; \
  nandrw r ${wmt.nfc.mtd.kernel-logo} ${wmt.kernel.animation.addr} 80000\; \
  display init force\; \
  decompanima -f  ${wmt.display.logoaddr2} 0x3000000; \
  decompanima -f  ${wmt.display.logoaddr} 0x3200000
setenv wmt.display.logoaddr2 550000

setenv wmt.audio.i2s vt1603:f1:f2:ff:ff
setenv wmt.io.pwbn 100:0:2000
setenv wmt.display.logoaddr 500000
setenv wmt.kernel.animation.addr f600000
setenv wmt.eth.param 1
setenv wmt.gpi.bat [0:0:00020000:d8110040:d8110080:d8110000:d8110480:d81104C0][1:0:00000020:d8110040:d8110080:d8110000:d8110480:d81104C0][2:1:00010000:d8110040:d8110080:d8110000: d8110480:d81104C0]
setenv wmt.gpo.cmos 1:0:7:D8110040:D8110080:D81100C0
setenv wmt.gpo.wifi 6:1:6:d8110040:d8110080:d81100C0
setenv wmt.gpt.gsensor 3:8:d8110040:d8110080:d8110000:d8110480:d81104c0:83000000:d8110300:8:d8110320:6
setenv wmt.io.bat 3:2:1000:db1:b6d:db1:d77:d3d:d03:cc9:c8f:c55:c1b:be1:ba7:b6d
setenv wmt.io.gsensor 1:3:4:0:1:1:-1:2:-1
setenv wmt.io.keypad
setenv wmt.sys.keypad  commonboard:1:rc_1:4:c0_73:c1_72:r0_9e:r1_8b
setenv wmt.io.ts.dis 0
setenv wmt.pwbn.param 100:0:500
setenv wmt.ui.storage 7
setenv touchic true
setenv touchirq gpio0
setenv touchcodec vt1603
setenv wmt.io.touch 1:vt1603:2:800:480
setenv wmt.bus.i2c i2c0:1:1:i2c1:1:1
setenv bootdelay 1
setenv wmt_ui_hibernation 1
setenv  wmt_sys_powerhold 0
setenv wmt.gpo.vibrator 1:1:2:D8110040:D8110080:D81100C0:1
setenv wmt.camera.param 0:0
# setenv wmt.gpo.camera 7:1:5:d8110024:d8110054:d8110084
# setenv wmt.uor615x.param

setenv android_bootargs init=/init

