$cat /mnt/mmcblk0p1/FirmwareInstall/env/uboot_env_head

setenv memtotal 212M
setenv mmcid 0
setenv lpj AUTO
setenv ipaddr 192.168.0.2
setenv serverip 192.168.0.1
setenv gatewayip 192.168.0.1
setenv netmask 255.255.255.0
setenv scriptcmd mw.l 0xd81104c8 0x30000000\; mmcinit ${mmcid}\; fatload mmc ${mmcid}:1 0 scriptcmd\; if iminfo 0\; then autoscr 0\; fi
setenv logocmd nandrw r ${wmt.nfc.mtd.u-boot-logo} ${wmt.display.logoaddr} 10000\; nandrw r ${wmt.nfc.mtd.u-boot-logo2} ${wmt.display.logoaddr2} 40000\; nandrw r ${wmt.nfc.mtd.kernel-logo} ${wmt.kernel.animation.addr} 80000\; display init force\; decompanima -f${wmt.display.logoaddr2} 0x3000000; decompanima -f${wmt.display.logoaddr} 0x3200000
setenv wmt.display.logoaddr2 550000
setenv wmt.audio.i2s vt1603:f1:f2:ff:ff
setenv wmt.io.pwbn 100:0:2000
setenv wmt.display.logoaddr 500000
setenv wmt.kernel.animation.addr f600000
setenv wmt.eth.param 1
setenv wmt.gpi.bat [0:0:00020000:d8110040:d8110080:d8110000:d8110480:d81104C0][1:0:00000020:d8110040:d8110080:d8110000:d8110480:d81104C0][2:1:00010000:d8110040:d8110080:d8110000: d8110480:d81104C0]
setenv wmt.gpo.cmos 1:0:7:D8110040:D8110080:D81100C0
setenv wmt.gpo.wifi 6:1:6:d8110040:d8110080:d81100C0
setenv wmt.gpt.gsensor 3:8:d8110040:d8110080:d8110000:d8110480:d81104c0:83000000:d8110300:8:d8110320:6
setenv wmt.io.bat 3:2:1000:db1:b6d:db1:d77:d3d:d03:cc9:c8f:c55:c1b:be1:ba7:b6d
setenv wmt.io.gsensor 1:3:4:0:1:1:-1:2:-1
setenv wmt.io.keypad
setenv wmt.sys.keypadcommonboard:1:rc_1:4:c0_73:c1_72:r0_9e:r1_8b
setenv wmt.io.ts.dis 0
setenv wmt.pwbn.param 100:0:500
setenv wmt.ui.storage 7
setenv touchic true
setenv touchirq gpio0
setenv touchcodec vt1603
setenv wmt.io.touch 1:vt1603:2:800:480
setenv wmt.bus.i2c i2c0:1:1:i2c1:1:1
setenv bootdelay 1
setenv wmt_ui_hibernation 1
setenvwmt_sys_powerhold 0
setenv wmt.gpo.vibrator 1:1:2:D8110040:D8110080:D81100C0:1
setenv wmt.camera.param 0:0
# setenv wmt.gpo.camera 7:1:5:d8110024:d8110054:d8110084
# setenv wmt.uor615x.param
setenv android_bootargs init=/init

$cat /mnt/mmcblk0p1/FirmwareInstall/env/uboot_env_mmc

setenv bootcmd run scriptcmd\; run mmcboot\; echo No MMC card found

$cat /mnt/mmcblk0p1/FirmwareInstall/env/uboot_env_nand

setenv nandargs setenv bootargs mem=${memtotal} root=${filesystem-NAND_mtd} noinitrd rootfstype=yaffs2 rw console=ttyS0,115200n8 lpj=${lpj} ${android_bootargs} ${platform_bootargs} quiet
setenv nandboot nandrw r ${kernel-NAND_ofs} 0x1000000 ${kernel-NAND_len}\; if iminfo 0x1000000\; then run nandargs\; bootm 0x1000000\; fi
setenv bootcmd run scriptcmd\; run nandboot\; echo No kernel found

$cat /mnt/mmcblk0p1/FirmwareInstall/env/uboot_env_nand_r

setenv nandargs setenv bootargs mem=${memtotal} root=/dev/ram0 rw initrd=0x01400000,32M console=ttyS0,115200n8 lpj=${lpj} ${platform_bootargs}
setenv nandboot nandrw r ${kernel-NAND_ofs} 0x1000000 ${kernel-NAND_len}\; nandrw r ${initrd-NAND_ofs} 0x1400000 ${initrd-NAND_len}\; if iminfo 0x1000000\; then run nandargs\; bootm 0x1000000\; fi
setenv bootcmd run scriptcmd\; run mmcboot\; echo No MMC card found\; run nandboot\; echo No kernel found

$cat /mnt/mmcblk0p1/FirmwareInstall/env/uboot_env_sf

setenv sfargs setenv bootargs mem=${memtotal} root=/dev/ram0 rw initrd=0x01000000,32M console=ttyS0,115200n8 lpj=${lpj} ${android_bootargs} ${platform_bootargs}\; 
setenv sfboot if iminfo 0xffd00000\; then run sfargs\; cp.l ff000000 01000000 0x340000\; bootm ffd00000 \; fi
setenv bootcmd run scriptcmd\; run mmcboot\; echo No MMC card found\; run sfboot\; echo No kernel found

$cat /mnt/mmcblk0p1/FirmwareInstall/env/uboot_env_sf_8mb

setenv sfargs setenv bootargs mem=${memtotal} root=/dev/ram0 rw initrd=0x01000000,32M console=ttyS0,115200n8 lpj=${lpj} ${android_bootargs} ${platform_bootargs}\; 
setenv sfboot if iminfo 0xffd00000\; then run sfargs\; cp.l ff800000 01000000 0x140000\; bootm ffd00000 \; fi
setenv bootcmd run scriptcmd\; run mmcboot\; echo No MMC card found\; run sfboot\; echo No kernel found

$cat /mnt/mmcblk0p1/FirmwareInstall/env/uboot_env_sf_cramfs

setenv sfargs setenv bootargs mem=${memtotal} root=/dev/mtdblock0 noinitrd rootfstype=cramfs console=ttyS0,115200n8 lpj=${lpj} ${android_bootargs} {platform_bootargs}\; 
setenv sfboot if iminfo 0xffd00000\; then run sfargs\; bootm ffd00000 \; fi
setenv bootcmd run scriptcmd\; run mmcboot\; echo No MMC card found\; run sfboot\; echo No kernel found

$cat /mnt/mmcblk0p1/FirmwareInstall/env/uboot_env_sf_nand

setenv sfargs setenv bootargs mem=${memtotal} root=${filesystem-NAND_mtd} noinitrd rootfstype=yaffs2 rw console=ttyS0,115200n8 lpj=${lpj} ${android_bootargs} ${platform_bootargs}
setenv sfboot if iminfo 0xffd00000\; then run sfargs\; bootm ffd00000 \; fi
setenv bootcmd run scriptcmd\; run mmcboot\; echo No MMC card found\; run sfboot\; echo No kernel found

$cat /mnt/mmcblk0p1/FirmwareInstall/env/uboot_env_tail

setenv platform_bootargs wmtvo=2:1:24:800:480:60
setenv wmt.display.param 2:0:16:0:0:0
setenv wmt.display.tmr 40000:0:10:46:800:20:10:23:480:10
setenv wmt.display.pwm 0:25:50:99
setenv panelres.x 800
setenv panelres.y 480
setenv wmt.model.no puzhi_7inch_vt1603 
setenv wmt.io.ts.2dcal 3 -17438 67608023 11859 10 -5362731 80387

