
setenv sfargs \
  setenv bootargs mem=${memtotal} root=/dev/ram0 rw initrd=0x01000000,32M \
    console=ttyS0,115200n8 lpj=${lpj} ${android_bootargs} ${platform_bootargs}\; \

setenv sfboot \
  if iminfo 0xffd00000\; then \
    run sfargs\; \
    cp.l ff800000 01000000 0x140000\; \
    bootm ffd00000 \; \
  fi

setenv bootcmd \
  run scriptcmd\; \
  run mmcboot\; \
  echo No MMC card found\; \
  run sfboot\; \
  echo No kernel found

