
#nandrw erase all

setenv kernel-NAND_ofs
setenv kernel-NAND_len
setenv initrd-NAND_mtd
setenv initrd-NAND_ofs
setenv initrd-NAND_len
setenv filesystem-NAND_mtd
setenv filesystem-NAND_ofs
setenv filesystem-NAND_len
setenv wmt.nfc.mtd.u-boot-logo
setenv wmt.nfc.mtd.kernel-logo
saveenv

mmcinit 0
setenv wmt.display.param 2:0:16:0:0:0
setenv wmt.display.tmr 40000:0:10:46:800:20:10:23:480:10
setenv wmt.display.pwm 0:25:100:90
setenv memtotal 214M
setenv wmt.display.logoaddr 500000
setenv wmt.kernel.animation.addr f600000
display init
textout -1 -1 \"WM8650 - 7Inch Loader, Kernel and Logo upgrade\" FF0000
sleep 3

setenv bootargs 'mem=214M root=dev/ram0 rw initrd=0x01000000,32768K console=ttyS0,115200n8 loadtime=-4'
fatload mmc 0 1000000 FirmwareInstall/ramdisk.gz
fatload mmc 0 0 FirmwareInstall/uzImage.bin
bootm 0
